**Измеритель артериального давления электронный BP B2 Standart с адаптером с манжетой размера"М-L"**

Данная модель является обновленной версией с дополнительными функциями популярной серии тонометров A2 Standard.

Microlife B2 Standard с адаптером и универсальной манжетой размера M-L (22-42 см) –доступный базовый автоматический тонометр, удобен и надежен для ежедневного использования. Microlife B2 Standard обеспечивает точное определение показателей давления и пульса даже при наличии любых нарушений пульсового ритма (аритмии). Также тонометр прошел клинические испытания в соответствии с протоколом Британского Гипертонического Общества и подходит для измерения артериального давления у диабетиков, беременных, пациенток с преэклампсией, подростков старше 12 лет, а также пациентов с ХПН и на гемодиализе.

* Простая интерпретация результата благодаря четкому экрану с крупными цифрами и наличию шкалы ВОЗ.
* Технология IHB – ранняя диагностика сердечной аритмии, точность измерения даже при аритмии.
* Технология Gentle+ - комфортное измерение при оптимальном накачивании воздуха в манжету.
* Индикаторы правильно надетой манжеты и движения руки для более удобной подготовки к измерению.
* Память на 30 измерений.

В комплекте имеется сетевой адаптер и сумочка для хранения.

|  |  |
| --- | --- |
| Размеры | 124 x 92 x 61 мм  |
| Вес | 251г (включая батареи)  |
| Память | 30 измерений  |
| Гарантия | 11 лет  |
| Сетевой адаптер |  |
| Класс точности | Высший (А/А)  |
| Сумка-чехол |  |
| Дисплей | 3-строчный  |
| **Индикация** |
| Тип | автоматический  |
| Манжета | на плечо 22-42 см  |
| Расчет среднего давления  | —  |
| Индикатор зарядки батареи |  |
| Индикатор уровня накачки манжеты |  |
| Индикатор аритмии |  |
| Индикатор правильно надетой манжеты |  |
| Индикатор движения |  |
| Несколько пользователей | —  |
| **Функциональные особенности** |
| Источник питания | 4 x 1,5В щелочные батареи размера AA Блок питания постоянного тока 6В, 600 мА (опционально)  |
| Батарейки | 4 x 1,5В щелочные батареи размера AA  |
| Манжета | Мягкая 22-42 см  |
| Индикация давления в манжете | 0 - 299 мм рт.ст.  |
| Пределы измерения частоты пульса | 40 - 200 ударов в минуту  |
| Пределы измерения давления | 20 - 280 мм рт. ст.  |