**Трость опорная из стеклопластика №1**

Трость опорная предназначена для дополнительной опоры и облегчения передвижения людей имеющих травмы и заболевания нижних конечностей.

Трость изготовлена из стеклопластикового профиля диаметром 16 мм и защищена покрытием из нескольких слоев прочного лака.

Резиновый наконечник имеет внутренний диаметр 16 мм, внешний 30 мм, что обеспечивает надежное сцепление с поверхностью.

Ручка изготовлена из полистирола с шагреневой поверхностью, на ручке имеется специальное отверстие для закрепления шнура.

 Длина трости 880-920 мм.

 Вес трости – 260 гр.

 Выдерживает нагрузку до 120 кг.

Перед применением проконсультируйтесь с врачом.