Трость на трех опорах регулируемые по высоте

Начало формы
Конец формы
Описание 
Регулируются по высоте – от 750 мм до 950 мм (через 25 мм).
· стойка трости изготовлена из стали, масса – 1,6 кг.
· стойка трости изготовлена из алюминия, масса – 1,3 кг.
Трость на 3-х опорах применяется как дополнительная опора для облегчения передвижении больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата с регулировкой по высоте.
Устройство регулировки высоты прочно соединено телескопическими частями трости посредством фиксации и не расшатываются при пользовании тростью.
Телескопические детали легко перемещаются относительно друг друга. Регулирование и фиксирование телескопических деталей производиться без применения инструмента.
На каждую опору трости плотно и без перекосов надевается наконечник из резины.
[bookmark: _GoBack]
	Модель
	Высота трости, мм
	Масса трости, кг
	Масса пользователя

	ЦСИЕ.03.192.00.00.00
	750-950 (через 25 мм)
	1,6
	100

	ЦСИЕ.03.192.00.00.00-01
	
	1,3
	



