**Трость опорная металлическая не регулируемая по высоте б/у**

Описание

Представляет собой алюминиевую стойку диаметром 22 мм, сверху которой расположена ручка, на нижнем конце стойки крепится наконечник.

* Масса трости, кг – от 0,33 до 0,41.
* Срок службы – 2 года.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Модель** | **Высота трости, мм** | **Max нагрузка, кг, не более** |
| ЦСИЕ.03.605.00.00.00 |  785 |  100 |
| ЦСИЕ.03.605.00.00.00-01 |  825  |
| ЦСИЕ.03.605.00.00.00-02 |  865 |
| ЦСИЕ.03.605.00.00.00-03 |  895 |
| ЦСИЕ.03.605.00.00.00-04 |  905 |
| ЦСИЕ.03.605.00.00.00-05 |  945 |
| ЦСИЕ.03.605.00.00.00-06 |  985 |
| ЦСИЕ.03.605.00.00.00-07 |  1025 |
| ЦСИЕ.03.605.00.00.00-08 |  1065 |
| ЦСИЕ.03.605.00.00.00-09 |  1105 |