**Трость опорная металлическая не регулируемая по высоте б/у**

Описание

Представляет собой алюминиевую стойку диаметром 22 мм, сверху которой расположена ручка, на нижнем конце стойки крепится наконечник.

* Масса трости, кг – от 0,33 до 0,41.
* Срок службы – 2 года.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Модель** | **Высота трости, мм** | **Max нагрузка, кг, не более** |
| ЦСИЕ.03.605.00.00.00 | 785 | 100 |
| ЦСИЕ.03.605.00.00.00-01 | 825 |
| ЦСИЕ.03.605.00.00.00-02 | 865 |
| ЦСИЕ.03.605.00.00.00-03 | 895 |
| ЦСИЕ.03.605.00.00.00-04 | 905 |
| ЦСИЕ.03.605.00.00.00-05 | 945 |
| ЦСИЕ.03.605.00.00.00-06 | 985 |
| ЦСИЕ.03.605.00.00.00-07 | 1025 |
| ЦСИЕ.03.605.00.00.00-08 | 1065 |
| ЦСИЕ.03.605.00.00.00-09 | 1105 |