**Измеритель артериального давления Prolife PA 2 Basic**

Измеритель артериального давления Prolife PA2 Basic AD — это автоматический цифровой прибор для измерения артериального давления на плече (со встроенным индикатором даты и времени), который позволяет точно и быстро определить систолическое и диастолическое артериальное давление, а также частоту пульса путем осциллометрического метода измерения.

Характеристики:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Основные характеристики** | |  |
| Производитель | [Prolife](https://medprostor.by/brands/prolife/) |  |
| Тип тонометра | Автоматический |  |
| Манжета | На плечо |  |
| Память | 240 |  |
| Индикация | |  |
| **Индикация** | Пульса / Зарядки батареи / Повышенного давления / Времени и даты / Среднего давления |  |
| **Функциональные особенности** | |  |
| Размер манжеты | M-L (22 – 42 см.) |  |
| Питание | От сети |  |
| Аксессуары для тонометра | Манжета / Адаптер |  |
| Дополнительные возможности | Режим нескольких измерений / Несколько пользователей |  |
| Комплект поставки | Адаптер / Батарейки |  |

**Режим для 2 пользователей** с памятью на 120 измерений на каждого пользователя.

**ComfortSense технология** - комфортное и быстрое измерение. Тонометр постоянно изменяет скорость накачивания, тем самым снижая уровень дискомфорта.

**HAI технология** - индикатор нарушения сердечного ритма. Точное измерение при наличии аритмии. Показывает нарушение пульсового ритма.

*Подробная информация изложена в руководстве по эксплуатации*.